Leuchte

LED Panel R2S UGR≤19 MP nicht dimmbar

Artikelbeschreibung: Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in gängige Moduldecken 625 und in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=19). Mit einer Leuchtdichte von &lt;3000cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.  Optionales Zubehör: Wand-/Deckenmontage Einbaufeder Aufbaurahmen  Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 1245x308x9 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 1230x290 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 1221x284 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: nicht dimmbar Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE) und Steckklemmen
Artikeleigenschaften:

Farbtemperatur: 4000 K; 
Lichtfarbe: neutralweiß; 
LED Effizienz [System]: 98; 
Ausstrahlwinkel: 90; 
Farbwiedergabeindex Ra: 80; 
Farbwiedergabeindex R9: 8; 
Blendungsbegrenzung [UGR]: 19; 
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: ja; 
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C: 50000; 
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C: 75000; 
L90B10 - Lebensdauer bei 25 °C: 25000; 
Lichtverteilung: symmetrisch; 
Lichtaustritt: direkt; 
Lichtkegel: freistrahlend/diffus; 
Lampenleistung: 38; 
Max. Systemleistung: 41; 
Nennspannung der Leuchte [DC]: 37 V; 
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]: 220 - 240 V; 
Leistungsfaktor [bei Volllast]: 0,9; 
Anzahl am LS B16 [ max.]: 31; 
Anzahl am LS C16 [max.]: 52; 
Dimmbar: nein; 
Art der Dimmung: nicht dimmbar; 
Flicker free: ja; 
CE-Kennzeichnung: ja; 
Schutzklasse: II; 
Schutzart: IP40; 
Schlagfestigkeit: IK05; 
ENEC-Zertifizierung: ENEC 05; 
Nur für Innenbereich: ja; 
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": nein; 
Umgebungstemperatur [Ta]: 0 - 40 °C; 
Länge: 1245; 
Breite: 308; 
Höhe: 9; 
Gewicht: 3110; 
Einbaulänge (Einlegeleuchte): 1221; 
Einbaubreite (Einlegeleuchte): 284; 
Deckenausschnitt [Länge]: 1230; 
Deckenausschnitt [Breite]: 290; 
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; 
Gehäusefarbe: weiß; 
Montageart: Einbau; 
Mit Leuchtmittel: ja; 
Betriebsgerät inklusive: ja