Leuchte

LED Panel R1S up-light UGR≤19 nicht dimmbar

Artikelbeschreibung: Die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab. Ein angenehmes Grundlicht zur Decke hin; hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist.    Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von &lt;3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.  Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 1195x195x20 mm Y-Seilabhängung (2 m): inklusive Lichtverteilung: 30% nach oben; 70% nach unten Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: nicht dimmbar Baldachin inklusive: zum Unterbringen des LED Betriebsgerätes
Artikeleigenschaften:

Farbtemperatur: 4000 K; 
Lichtfarbe: neutralweiß; 
LED Effizienz [System]: 91; 
Farbwiedergabeindex Ra: 80; 
Blendungsbegrenzung [UGR]: 19; 
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: ja; 
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C: 50000; 
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C: 75000; 
L90B10 - Lebensdauer bei 25 °C: 25000; 
Lichtverteilung: symmetrisch; 
Lichtaustritt: direkt/indirekt; 
Lampenleistung: 38; 
Max. Systemleistung: 43; 
Konstantstrom: 1050 mA; 
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]: 220 - 240 V; 
Anzahl am LS B16 [ max.]: 31; 
Anzahl am LS C16 [max.]: 52; 
Dimmbar: nein; 
Flicker free: ja; 
CE-Kennzeichnung: ja; 
Schutzklasse: I; 
Schutzart: IP40; 
Schlagfestigkeit: IK05; 
Nur für Innenbereich: ja; 
Umgebungstemperatur [Ta]: 0 - 40 °C; 
Länge: 1195; 
Breite: 195; 
Höhe: 20; 
Gewicht: 2940; 
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; 
Gehäusefarbe: weiß; 
Mit Leuchtmittel: ja; 
Betriebsgerät inklusive: ja